**MABEL**

Typ: obklad | Druh horniny: ANDEZIT | Farba: Šedohnedá | Hrúbka: 2 - 4 cm | Ø 10 - 50 cm

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| MJ | m2 |
| hmotnost MJ v kg cca | 60 |
| MOC bez DPH | 8,00 € |
| MOC s DPH | 9,60 € |
| prepravne balenie ks MJ/balenie | 10 |
| váha balenia v kg + paleta | 625 |